毛巾车电蒸箱消毒柜技术参数

**数量：1台 控制价：0.15万元**

★1.材料：201不锈钢 < 0.5mm厚

2、电压：220V/50Hz

3、功率： 2KW

★4、消毒方式:蒸汽加热消毒

★5、加温温度可设定为:30-110°C

6、采用温控元件，温度控制精准。

7、插头及电源线隐藏于车体侧面的电源线盒内，使用方便，安全。

8、毛巾车壁内置隔热层，有效隔热、保温保湿。