#  手动病床技术参数

**数量：20台 控制价：0.25万元/张**

★1.规格尺寸：2150\*960\*500mm (±5mm)

2.产品功能：背部调节：0-75°±5°

★3.床体：床框采用加厚 40×80×1.2mm 矩型钢管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，稳定性高，可承载≥250kg；

4.床面板：采用≥1mm 的冷轧钢板压制焊接而成，床面多条设计，透气性好；

5.整床经打砂防锈工艺后采用优质高级抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用；

6.床头尾板：采用 ABS 工程材料一次吹塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角；尾板外侧有病人信息卡插槽；

7.护栏：全覆式铝合金折叠护栏，防夹手设计.采用加厚铝合金材质，经久耐用， 不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁；

8.摇把：采用不锈钢折叠式手摇把，丝口圆滑，操作轻松，具有双向空挡保护装置，安全耐用；

9.整床带有 4 个输液架插孔，