**货物名称：注射泵（双通道）**

**数量：18台 货物控制总价：11.16万元**

1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34

2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值

3、★压力报警阈值5档可调，最低100mmHg

4、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率

5、速率范围：0.1-1600ml/h,递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）

6、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h

7、屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力数值、报警信息

8、★分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息

9、具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息

10、★具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式

11、具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定

12、★四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

13、信息储存：自动储存1500条以上的操作信息

14、具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定

15、可加装无线模块，实现无线联网监测

16、具备独立电源开关，单通道使用时更节能

阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。