# 生物电共振治疗仪技术参数

## 控制价：6万元 数量：1台

\*1.输出:输出信号模式分别为1，2，3

2.限流保护功能:有声光报警

3.开路保护功能:具有

4.连续工作时间:不大于8小时。

\*5.外形尺寸:360x250x120mm

6.整机重量:4kg

7.使用环境温度:5℃~40℃;

8.使用环境相对湿度:≤80%;

9.大气压:86KPa~106KPa;

10.额定电源:AC220V±22V，50Hz±1Hz。

\*11.输入功率:≤25VA

12.内部软件识别系统:A系