**采购需求**

说明：

1、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

2、本服务需求一览表中内容如与“合同主要条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、技术参数带★选项为实质性参数，必须响应。

一：技术参数

1、主控：不低于四核；  
2、主频：不低于1.8GB;  
3、内存：不低于DDR3 2G;  
4、储存：不低于8G,可支持TF卡扩展 ；  
5、双目摄像头(宽动态)像素：不低于200万双目宽动态摄像头；  
6、主屏 10.1寸电容式触摸屏，分辨率：800（H）\*1280(V); 支持10点触控，客屏 10.1寸高清显示屏，非触摸，分辨率：800（H）\*1280(V);   
7、身份证阅读器：集成内置式身份证阅读机具；  
8、外部接口：USB\*2,高清多媒体接口\*1,RJ45网口\*1,DC电源口\*1,3G/4G卡槽\*1;

9、生物识别技术：可同时支持指纹识别技术、人脸识别技术、人证合一身份认证；  
10、支持人员验证系统、数据实时更新；支持总部到分部统一管理，数据汇总；

11、支持后台认证管理系统有效连接终端，实现线上线下智能化设备管理；

13、支持可信身份认证方案基于公安部CTID平台实现；

14、★不少于3000次核验次数，不限设备，不限时间，

15、提供灵活的核验次数续费方案；

16、★所购设备必须在广西卫健委公示目录内

<https://wsjkw.gxzf.gov.cn/xxgk_49493/fdzdgk/wsjszh/zhgl_49600/t18638890.shtml>

16、★免费对接桂妇儿系统，若桂妇儿系统升级、接口更新、提供免费的更新系统对接接口服务；

二：售后服务及相关要求：

1、实施的内容主要包括系统的安装，培训。

2、为用户提供专业周到的售后服务，售后服务要求7（每周七天）\* 24(小时)服务，紧急故障要求在4小时内确保系统恢复正常运行。

3、远程服务，提供7×24 小时电话、传真、网络等形式的即时服务。

4、免费维护期内，定期走访、现场服务、电话等多方式为用户提供全方位技术支持；系统出现故障后，在接到医院请求后应立即安排技术人员进行软件故障排除，确保系统正常运行，必要时会进现场进行服务。

5、软件终身免费维护，有新的版本，无偿提供软件升级服务。对于硬件类产品提供：提供1年免费质保。

三：付款方式

设备安装调试，验收合格后3个月内支付合同金额的95%，硬件免费质保期（1年）满后，支付剩余合同金额的5%。